**Mondoflex**

****

**产品介绍：**

* 橡胶体育地板具有超韧性和耐用性，是娱乐设施，学校，私人健身房和多功能区域的理想选择。

**技术特征：**

* 多功能，点弹性地板，由天然橡胶和合成橡胶经压延和硫化处理制成。
* 表面平滑，防滑，防眩光，地板可直接胶粘于水泥基找平层 也可粘于Everlay垫层，以实现额外减震 并防止出现基层潮湿等问题。

**功能优势：**

* 优异的耐久性
* 优异的减震性
* 出众的耐磨性
* 优异的能量返还性能
* 牢固稳定抓地力

**环保：**

* Mondoflex符合ISO 14040和ISO144 标准。
* Mondoflex生命周期分析环保产品认证(EPD)表明，于同类PVC产品相比，其对环境的影响降低了19%
* 被分类为可以直接在一般垃圾填埋场处理的“城市固体废弃物”。

**适用范围：**

* 适用于多功能体育场馆
* 多功能场馆翻新
* 国际排球联合会、国际篮球联合会、国际羽毛球联合会、国际手球联合会、国际网球联合会、国际足球联合会的认证产品

**认证和批准：**

* FIBA合成地板类别批准证书（2级和3级）
* FIVB推荐产品证书（2013/2016）
* IHF2015合成地板批准证书

**绿色卫士认证：**

* 绿色卫士金级认证
* A级+VOC法国标准2011-321

**尺寸信息：**

|  |  |
| --- | --- |
| 厚度 | 3mm |
| 卷长 | 18m |
| 卷宽 | 190cm |
| 重量 | 4.5kg/m² |